**Rozdělovač vzduchu FFS-V4**

Plastový rozváděč vzduchu se 4 možnostmi připojení pro oválné pružné trubky a jedním hlavním připojením pro ventilační trubku (DN 125).

Včetně odnímatelného revizního víka s možností nastavení.

Použité materiály jsou čichově neutrální.

Obsah dodávky:

3 prvky pro nastavení průtoku

1 černá záslepka

4 O-kroužky (těsnění ventilů)

1 horizontální rozváděčový přechod DN 125 (FFS-VTHÜ)

1 vertikální rozváděčový přechod DN 125 (FFS-VTVÜ)

2 samostatná prodloužení rozváděče vzduchu (FFS-V)

3 těsnící kroužky pro rozváděčová prodloužení

4 samostatné adaptéry pro upevnění trubek (FFS-RA)

1 montážní pomůcka EPS (styropor)

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-V4 |
| Max. průtok: | 160 m³/h |
| Hmotnost: | 2,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,25 kg |
| Šířka: | 675 mm |
| Výška: | 186 mm |
| Hloubka: | 545 mm |
| Šířka s obalem: | 550 mm |
| Výška s obalem: | 240 mm |
| Hloubka s obalem: | 360 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558712 |
| Typové číslo: | 0055.0871 |

Výrobce: MAICO

FFS-V4 Rozdělovač vzduchu