**Venkovní kryt PPB 30 AS**

Venkovní kryt hliníkový.

Barva antracitová prášková, jako RAL 7016.

Integrovaný ohyb odvádí odchozí vzduch dále od venkovní stěny. Díky tomu jsou minimalizovány změny zabarvení nebo znečištění venkovní fasády.

Je doporučen pro instalaci přístrojů v oblasti působení větru.

Venkovní kryt je nutným příslušenstvím pro finální montážní sady PPB 30 K a PPB 30 O.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 AS |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Hliník |
| Barva: | prášková barva antracit, jako RAL 7016 |
| Hmotnost: | 0,75 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,95 kg |
| Šířka: | 253 mm |
| Výška: | 258 mm |
| Hloubka: | 67 mm |
| Šířka s obalem: | 295 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 86 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936138 |
| Typové číslo: | 0093.0613 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 AS Venkovní kryt