**Kanálový tlumič hluku KSP 50/23**

Kulisové tlumiče hluku pro vzt. zařízení.

S tlumícími kulisami z minerálních desek odolných proti oděru, vzduchotěsné opláštění z pozinkovaného ocelového plechu.

Oboustranně s přírubami pro zabudování do obdélníkových kanálů.

Nehořlavé podle DIN 4102.

KSP../23 a KSP../27: S pláštěm ze sklotextilie okolo kulis.

KSP../23 a KSP../27: Přechodové kusy je nutné připravit předem (viz rozměry A x B).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KSP 50/23 |
| Max. rychlost proudění: | 20 m/s |
| Umístění: | Kanál |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 83 kg |
| Hmotnost s obalem: | 83 kg |
| Rozměr kanálu: | 1.000 mm x 500 mm |
| Šířka: | 1.040 mm |
| Výška: | 540 mm |
| Hloubka: | 1.500 mm |
| Šířka s obalem: | 1.040 mm |
| Výška s obalem: | 540 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.500 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 4 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 11 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 23 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 22 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 22 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 17 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 12 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 9 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799923060 |
| Typové číslo: | 0092.0306 |

Výrobce: MAICO

KSP 50/23 Kanálový tlumič hluku