**Instalační box EK 42/12**

Instalační box pro montáž do podvěšených stropů.

Pro kombinaci s vnitřními mřížkami LGA a LGZ.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EK 42/12 |
| Instalace: | uvnitř |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 2,79 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,02 kg |
| Šířka: | 448 mm |
| Výška: | 149 mm |
| Hloubka: | 244 mm |
| Šířka s obalem: | 470 mm |
| Výška s obalem: | 220 mm |
| Hloubka s obalem: | 255 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490845 |
| Typové číslo: | 0149.0084 |

Výrobce: MAICO

EK 42/12 Instalační box