**Náhradní filtr KF 25**

Náhradní filtry pro TFP a TFP -7.

Kapsový filtr.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KF 25 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 1,31 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,95 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 300 mm |
| Šířka: | 510 mm |
| Výška: | 295 mm |
| Hloubka: | 250 mm |
| Šířka s obalem: | 600 mm |
| Výška s obalem: | 310 mm |
| Hloubka s obalem: | 300 mm |
| Teplota okolí: | 70 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936824 |
| Typové číslo: | 0093.0682 |

Výrobce: MAICO

KF 25 Náhradní filtr