**Podlahová mřížka FFS-FGB**

Pochůzná standardní podlahová mřížka vhodná pro podlahovou výústku FFS-BA.

Podlahová mřížka z kartáčované nerezi disponuje moderním designem s kruhovými otvory.

Upevnění se provádí pomocí pérových svorek, které jsou pevně nasazeny pod podlahovou mřížkou, šířka x výška x hloubka: cca. 180 x 40 x 340 mm,

obsah dodávky:

1 podlahová mřížka , 1 těsnící pásek

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFS-FGB |
| Provedení: | Design s křížovými otvory |
| Způsob instalace: | Upevnění pomocí upínacích spon |
| Materiál: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 0,61 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,75 kg |
| Šířka: | 340 mm |
| Výška: | 180 mm |
| Hloubka: | 3 mm |
| Šířka s obalem: | 350 mm |
| Výška s obalem: | 195 mm |
| Hloubka s obalem: | 47 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558903 |
| Typové číslo: | 0055.0890 |

Výrobce: MAICO

FFS-FGB Podlahová mřížka