**Stěnové pouzdro WW90**

Příslušenství pro montáž bez sady pro hrubou stavbu pro lokální ventilační přístroj WS 75.

Instalace do venkovní stěny o tloušťce do 500 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WW90 |
| Průtok: | 20 m³/h / 70 m³/h |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Barva: | černá (podobná RAL 9005) |
| Hmotnost: | 0,45 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,46 kg |
| Připojovací průměr: | 90 mm |
| Šířka: | 125 mm |
| Výška: | 125 mm |
| Hloubka: | 500 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 135 mm |
| Hloubka s obalem: | 510 mm |
| Balení: | 1 sada (2 kusy) |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799956648 |
| Typové číslo: | 0095.0664 |

Výrobce: MAICO

WW90 Stěnové pouzdro