**Náhradní filtr KF 56**

Náhradní filtry pro TFP a TFP -7.

Kapsový filtr.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KF 56 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 5,37 kg |
| Hmotnost s obalem: | 7,5 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Rozměr kanálu: | 1.000 mm x 500 mm |
| Šířka: | 1.010 mm |
| Výška: | 500 mm |
| Hloubka: | 320 mm |
| Šířka s obalem: | 1.020 mm |
| Výška s obalem: | 610 mm |
| Hloubka s obalem: | 465 mm |
| Teplota okolí: | 70 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936879 |
| Typové číslo: | 0093.0687 |

Výrobce: MAICO

KF 56 Náhradní filtr