**Náhradní filtr ALDF 10 T**

ALDF 10: Náhradní vzduchový filtr pro prvek ALD 10.

ALDF 10 T: Náhradní vzduchový filtr pro prvek ALD 10 T.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ALDF 10 T |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,01 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Vnitřní průměr: | 32 mm |
| Vnější průměr: | 95 mm |
| Šířka: | 95 mm |
| Výška: | 95 mm |
| Hloubka: | 65 mm |
| Šířka s obalem: | 160 mm |
| Výška s obalem: | 190 mm |
| Hloubka s obalem: | 70 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 5 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | ALD 10 T |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931553 |
| Typové číslo: | 0093.0155 |

Výrobce: MAICO

ALDF 10 T Náhradní filtr