**Malý ventilátor ECA 150 ipro KB**

Provedení s pohybovým spínačem

Bezbariérový výrobek, s automatickým zapnutím a vypnutím pomocí senzoru pohybu.

Lze volit ze čtyř provozních programů.

Sled výkonových stupňů probíhá podle navoleného provozního programu.

Lze provozovat bez spínače, volitelně lze ovládat pomocí separátního spínače.

Bez časového náběhu.

Časový doběh lze stupňovitě nastavit pomocí tlačítka: 0/8/17/25 min.

Nastavený čas je zobrazován v průběhu nastavování prostřednictvím LED.

Dosah hlídače pohybu: 5 m.

Vodorovný dosah hlídače pohybu: 100°.

Svislý dosah hlídače pohybu: 82°.

Kryté sání, s elektrickou uzavírací klapkou.

Nelze regulovat otáčky.

Provozní programy

Volba pomocí můstku v přístroji.

Komfortní program (přednastaven)

Uživatel přítomen: Stupeň 1

Časový doběh: Stupeň 2

Aktivní program

Uživatel přítomen: Stupeň 2

Časový doběh: Stupeň 1

Úsporný program

Uživatel přítomen: Stupeň 1

Časový doběh: Stupeň 1

Program plného výkonu

Uživatel přítomen: Stupeň 2

Časový doběh: Stupeň 2

Parametry

Inteligentně programovatelný malý ventilátor pro nejvyšší nároky.

2 výkonové stupně.

Skryté nasávání pomocí designového krytu.

Pro odvětrání.

Kombinuje vysoké průtoky s vysokým tlakem.

Se značkou VDE-GS.

Krytí IP X5 pro bezpečnost v koupelně.

Třída ochrany II.

Termická ochrana proti přehřátí.

Vhodné pro trvalý provoz.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Pouzdro z nárazuvzdorné umělé hmoty.

Motor

Robustní úsporný motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Vhodné pro trvalý provoz.

Montážní pokyny

Kompatibilní s předchozími modely ECA DN 150, připevňovací otvory a přívod kabelu pod omítkou jsou ve stejných pozicích.

Instalace na zeď nebo na strop.

Elektrické připojení

Elektrické připojení na omítce nebo zapuštěné.

Bezpečnostní pokyny

Všechny ECA 150 ipro lze použít v oblasti 1 podle DIN VDE 0100-701 (sanita).

Detaily viz. projekční podklady.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 150 ipro KB |
| Provedení: | Hlásič pohybu |
| Průtok: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Počet otáček: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| SEC average: | -24,05 kWh/(m²\*a) |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 18 W / 22 W |
| IMax: | 0,11 A |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Síťový přívod: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 1,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,77 kg |
| Klapka: | integrováno |
| Druh klapky: | elektrický |
| Jmenovitá světlost: | 150 mm |
| Šířka: | 228 mm |
| Výška: | 228 mm |
| Hloubka: | 123,3 mm |
| Šířka s obalem: | 235 mm |
| Výška s obalem: | 235 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Čas doběhu: | 0 min / 8 min / 17 min / 25 min |
| Akustický tlak: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840961 |
| Typové číslo: | 0084.0096 |

Výrobce: MAICO

ECA 150 ipro KB Malý ventilátor