**Ventilační oblouk, tepelně izolovaný MT-B125 90/45**

90°-potrubní oblouk dělitelný na dva 45°-potrubní oblouky prostým rozříznutím.

Instalovat pomocí potrubní spojky MT-V, resp. přechodového kusu MT-Ü.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MT-B125 90/45 |
| Průtok: | 200 m³/h doporučeno |
| Materiál vnitřní stěny: | Izolační polyolefinová pěna, parotěsná |
| Materiál trubky: | Polyetylen (HDPE) |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,34 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Vnitřní průměr: | 125 mm |
| Vnější průměr: | 160 mm |
| Šířka: | 247 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 160 mm |
| Šířka s obalem: | 247 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Tloušťka stěny: | 15 mm |
| Teplota média: | -40 °C až 95 °C |
| Teplota okolí: | -40 °C až 95 °C |
| Tepelná vodivost: | 0,040 W/m\*K při 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599838 |
| Typové číslo: | 0059.0983 |

Výrobce: MAICO

MT-B125 90/45 Ventilační oblouk, tepelně izolovaný