**DZF 30/6 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZF 30/6 A |
| Průtok: | 1.150 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Možnost reverzace: | - |
| Příkon: | 70 W |
| IMax: | 0,18 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Hmotnost: | 6,6 |
| Teplota média při IMax: | 65 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0085.0412 |

Výrobce: MAICO

DZF 30/6 A