**Náhradní filtr FE 16-1**

Náhradní filtry pro TFE...-4.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FE 16-1 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Syntetika |
| Hmotnost: | 0,27 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,29 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 285 mm |
| Výška: | 230 mm |
| Hloubka: | 8 mm |
| Šířka s obalem: | 290 mm |
| Výška s obalem: | 235 mm |
| Hloubka s obalem: | 25 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990536 |
| Typové číslo: | 0093.1224 |

Výrobce: MAICO

FE 16-1 Náhradní filtr