**5-stupňový transformátor, do rozvaděče TR 6,6 S**

5-stupňový transformátor pro nastavení otáček.

Pro řízení třífázových ventilátorů.

S úhelníkem a svorkovnící.

Příslušenství: 5-stupňový spínač DSS 20.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TR 6,6 S |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 6,6 A |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Sekundární napětí: | 150 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V |
| Způsob instalace: | Rozvaděč |
| Hmotnost: | 20,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 22,4 kg |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 145 mm |
| Hloubka: | 125 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 210 mm |
| Hloubka s obalem: | 220 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577430 |
| Typové číslo: | 0157.0743 |

Výrobce: MAICO

TR 6,6 S 5-stupňový transformátor, do rozvaděče