**Flexoroura MF-F63**

Vyjímečně ohebné potrubí.

Speciálně vhodné pro vzduchotechniku.

Pachově neutrální a antistatické.

Nízký průtočný odpor při dobrém hlukovém tlumení.

Hygienicky nezávadné.

Nepatrné usazování špíny.

Trubka je z vnějšku vlnitá.

Jednoduchá montáž, potrubí lze pokládat v jednom kuse od rozváděče vzduchu k odvodním a přívodním ventilům s využitím jeho ohebnosti.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-F63 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Průtok: | 20 m³/h doporučeno |
| Umístění: | Strop / Podlaha / Stěna |
| Materiál: | Polyetylen (PE) |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Chování při požáru: | Hořlavá látka (třída E) podle DIN EN 13501-1: 2010) |
| Kruhová pevnost: | ≥ 8 kN/m² podle EN ISO 9969 |
| Hmotnost: | 16,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 17 kg |
| Jmenovitá světlost: | 63 mm |
| Vnitřní průměr: | 53,5 mm |
| Délka: | 50 m |
| Šířka: | 64 mm |
| Výška: | 64 mm |
| Hloubka: | 50.000 mm |
| Šířka s obalem: | 1.082 mm |
| Výška s obalem: | 332 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.082 mm |
| Min. poloměr ohybu: | 150 mm |
| Teplota okolí: | -20 °C až 60 °C |
| Balení: | 1 role á 50 m |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550976 |
| Typové číslo: | 0055.0097 |

Výrobce: MAICO

MF-F63 Flexoroura