**Náhradní filtr RF 25-7**

Náhradní filtry pro TFE.

RF ...-5: Náhradní filtr pro TFE...-5.

RF ...-7: Náhradní filtr pro TFE...-7.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RF 25-7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 1,32 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,35 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Jm. světlost v mm: | 250 |
| Šířka: | 290 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 97 mm |
| Šířka s obalem: | 291 mm |
| Výška s obalem: | 291 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Teplota okolí: | 80 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938828 |
| Typové číslo: | 0093.0882 |

Výrobce: MAICO

RF 25-7 Náhradní filtr