**Venkovní mřížka LZP-R 35**

Ochranné mřížky pro odvod i přívod vzduchu ve vysoce jakostním provedení.

Se sériově dodávaným rozšířením kanálového průřezu pro redukci tlakových ztrát.

S pevnými protidešťovými ochrannými lamelami.

S rámem pro instalaci do zděných stěn.

S přírubovým rámem 20 mm a drážkami pro přímou montáž na kanál.

Ochranné mřížky podle EN ISO 13857.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LZP-R 35 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna / Kanál |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 15,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 22,73 kg |
| Rozměr kanálu: | 700 mm x 400 mm |
| Volný průřez: | 2.268 cm² |
| Šířka: | 1.079 mm |
| Výška: | 475 mm |
| Hloubka: | 250 mm |
| Šířka s obalem: | 1.135 mm |
| Výška s obalem: | 480 mm |
| Hloubka s obalem: | 305 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513858 |
| Typové číslo: | 0151.0385 |

Výrobce: MAICO

LZP-R 35 Venkovní mřížka