**Oblouk, tažený s těsněním 60° B60-160**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | B60-160 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553212 |
| Typové číslo: | 0055.0321 |

Výrobce: MAICO

B60-160 Oblouk, tažený s těsněním 60°