**Tlumič chvění GPI 46-65**

4 tlumiče chvění pro upevnění se zamezením přenosu vibrací z ventilátorů.

Nosnost se vztahuje na jeden tlumič chvění.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GPI 46-65 |
| Materiál: | Ocel/umělá hmota |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,09 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,09 kg |
| Maximální zatížení: | 65 kg |
| Minimální zatížení: | 46 kg |
| Šířka: | 40 mm |
| Výška: | 30 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 40 mm |
| Výška s obalem: | 30 mm |
| Hloubka s obalem: | 40 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732754 |
| Typové číslo: | 0073.0275 |

Výrobce: MAICO

GPI 46-65 Tlumič chvění