**Ventilační systém aeronom FFU 125**

Systém plochých kanálů pro bytové větrání.

Rozměr kanálu: 150 mm x 80 mm.

Rychlá a jednoduchá montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFU 125 |
| Tlaková ztráta: | 2 Pa |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,3 |
| Hmotnost s obalem: | 0,044 kg |
| Rozměr kanálu: | 150 mm x 80 mm |
| Hydraulický průměr: | 72 mm |
| Šířka s obalem: | 240 mm |
| Výška s obalem: | 120 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780144 |
| Typové číslo: | 0078.0014 |

Výrobce: MAICO

FFU 125 Ventilační systém aeronom