**Volič požadované hodnoty průtoku DZS MDR-VG AVC**

Parametry

Náhradní volič požadované hodnoty průtoku pro MDR-VG 25 & 31 EC.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZS MDR-VG AVC |
| Provedení: | Volič požadované hodnoty |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,21 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,41 kg |
| Šířka: | 105 mm |
| Výška: | 55 mm |
| Hloubka: | 135 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 175 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799101604 |
| Typové číslo: | E157.1637.0000 |

Výrobce: MAICO

DZS MDR-VG AVC Volič požadované hodnoty průtoku