**Náhradní filtr FF 40**

Náhradní filtry pro ZFF.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FF 40 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,29 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,78 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm / 400 mm |
| Šířka: | 510 mm |
| Výška: | 465 mm |
| Hloubka: | 6 mm |
| Šířka: | 400 mm |
| Výška: | 400 mm |
| Šířka s obalem: | 475 mm |
| Výška s obalem: | 65 mm |
| Hloubka s obalem: | 425 mm |
| Balení: | 3 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932345 |
| Typové číslo: | 0093.0234 |

Výrobce: MAICO

FF 40 Náhradní filtr