**Okenní montážní sada FE 100/1 SG**

Parametry

Pro instalaci malých ventilátorů skupiny ECA 100 ipro do oken nebo tenkých stěn.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Pouzdro z nárazuvzdorné umělé hmoty.

Obsah dodávky: Venkovní klapka AP resp. mřížka SG, 3 x distanční rám, 2 x těsnící kroužek, závitový nátrubek, 3 x šroub pro připevnění ventilátoru, třmen pro odlehčení v tahu se 2 šrouby, vodící průchodka, návod na použití.

Montážní pokyny

Jednoduchá montáž do okenního výřezu pomocí adaptéru a závitového nátrubku.

Tloušťka tabule min. 3 mm, odstup tabulí do 75 mm.

Výřez v tabuli 115 až 120 mm.

Nevhodné pro instalaci do rozevíracích dvojitých oken.

Elektrické připojení

Ke svorkovnici v pouzdru ventilátoru ECA 100 ipro...

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FE 100/1 SG |
| Umístění: | Okno / tenká stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota, nárazuvzdorná |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,41 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,49 kg |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 103 mm |
| Šířka s obalem: | 158 mm |
| Výška s obalem: | 158 mm |
| Hloubka s obalem: | 123 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799935001 |
| Typové číslo: | 0093.0500 |

Výrobce: MAICO

FE 100/1 SG Okenní montážní sada