**Uzamykací sada RLS G1V**

Uzamykací sada pro ovládací díl přístroje WS 75 Powerbox.

Ovládací díl RLS G1 WS může být instalován do podomítkové krabice.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS G1V |
| Materiál: | Sklo |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,16 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,26 kg |
| Šířka: | 130 mm |
| Výška: | 92 mm |
| Hloubka: | 15 mm |
| Šířka s obalem: | 265 mm |
| Výška s obalem: | 165 mm |
| Hloubka s obalem: | 49 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992486 |
| Typové číslo: | 0093.1591 |

Výrobce: MAICO

RLS G1V Uzamykací sada