**Sada pro hrubou stavbu WS 75 RSAP**

Sada pro hrubou stavbu pro instalaci na venkovní stěnu pro ventilační přístroj s rekuperací tepla WS 75 Powerbox H pro tloušťku stěny do 500 mm.

Obsah dodávky:

Vestavný box (šířka x výška x hloubka: 538 x 1070 x 25 mm) s integrovanou vrtací šablonou

Dvě stěnová pouzdra (Ø 125 mm vnější, Ø 90 mm vnitřní, délky 500 mm) z EPP vždy se dvěma ochrannými kryty

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS 75 RSAP |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva: | černá (RAL 9017) |
| Hmotnost: | 5,31 kg |
| Hmotnost s obalem: | 7,06 kg |
| Šířka: | 538 mm |
| Výška: | 1.070 mm |
| Hloubka: | 25 mm |
| Šířka s obalem: | 595 mm |
| Výška s obalem: | 1.130 mm |
| Hloubka s obalem: | 210 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992530 |
| Typové číslo: | 0093.1615 |

Výrobce: MAICO

WS 75 RSAP Sada pro hrubou stavbu