**Pružná spojovací manžeta ELI 63 Ex**

Elastické spojovací hrdlo pro spojení se vzduchovým potrubím bez přenosu vibrací a hluku.

Chráněno epoxidovým nátěrem před povětrnostními vlivy.

Vhodné pro provozní teploty od -30 °C do +80 °C.

Pevné a pružné tkaninové těsnění.

ELI: Z plastu.

ELI EX: Z antistatického materiálu pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELI 63 Ex |
| Materiál: | Ocelový plech, s epoxidovou vrstvou |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 11 kg |
| Jmenovitá světlost: | 630 mm |
| Šířka: | 730 mm |
| Výška: | 635 mm |
| Hloubka: | 203 mm |
| Šířka s obalem: | 730 mm |
| Výška s obalem: | 635 mm |
| Hloubka s obalem: | 203 mm |
| Ex- provedení: | antistatické |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735786 |
| Typové číslo: | 0073.0578 |

Výrobce: MAICO

ELI 63 Ex Pružná spojovací manžeta