**Vnitřní uzávěry, elektrické AE 10**

Vnitřní uzavírací klapky pro přívod i odvod vzduchu.

Regulace průtoku stavitelným úhlem otevření a zavření.

Úspora tepelné energie díky otevření podle potřeby.

Ovládání běžnými vypínači, časovými spínači a doběhovými relé.

S kontrolním světlem.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AE 10 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 10 W |
| IMax: | 0,04 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,266 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 146 mm |
| Výška: | 146 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799513001 |
| Typové číslo: | 0151.0300 |

Výrobce: MAICO

AE 10 Vnitřní uzávěry, elektrické