**90°-oblouk, protáhlý B90-125**

90°-oblouk, tažený, včetně těsnění. Pro stáčenou trubku.

Např. pro připojení centrálních ventilačních přístrojů WS 120 Trio, WS 160 Flat nebo WS 170 na stáčené trubky jako alternativa k nástrčné spojce SVR 125.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | B90-125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,6 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 235 mm |
| Výška: | 235 mm |
| Hloubka: | 235 mm |
| Šířka s obalem: | 235 mm |
| Výška s obalem: | 235 mm |
| Hloubka s obalem: | 235 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553120 |
| Typové číslo: | 0055.0312 |

Výrobce: MAICO

B90-125 90°-oblouk, protáhlý