**Axiální potrubní ventilátor DZR 56/6 A**

Parametry

Lze reverzovat. Průtoky se sníží o cca. 35% při anomálním proudění vzduchu.

Ventilátory s přídavným označením „A“ v krytí IP 55, krytí odzkoušeno podle DIN VDE 0530, Část 5. Ventilátory s přídavným označením „D“ v krytí IP 54.

Ochranná izolace proti vlhkosti. Motory s kuličkovými ložisky. Bez údržby. Opatřené práškovým lakem.

Jednofázové typy sériově s tepelnou ochranou proti přetížení.

8-listé oběžné kolo s nosným profilem ze skelného polyamidu. Vysoká účinnost, nízký hluk.

Pozinkované pouzdro oboustranně s přírubami a vně umístěnou svorkovnicí, krytí IP 54.

Otvory v přírubách podle DIN 24154, část 2, 7/66, u typů DZR 56/6 A a DZR 56/4 A podle DIN 24154 část 2, 7/90.

Instalovat lze v libovolné poloze.

Třífázový motor

Typová řada DZR

Třífázové napájení 400 V, 50 Hz.

Ventilátory v krytí IP 55.

Typ DZR 25/4D v krytí IP 54.

Za úplatu lze dodat tepelnou ochranu proti přehřátí pomocí čidla teploty ve vinutí. Kontakty jsou beznapěťově vyvedeny na svorky.

1. Termistor, vybavovací přístroj nutno zajistit.

2. Termokontakt ve spojení s ochranou motoru - typ MV 25.

Tichý chod díky zavěšení motoru s tlumením chvění.

Za úhradu lze dodat hliníkové oběžné kolo namísto plastového, nelze pro velikost 45 a 56.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZR 56/6 A |
| Průtok: | 8.500 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Maximální příkon: | 430 W |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Hmotnost: | 28,2 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0086.0495 |

Výrobce: MAICO

DZR 56/6 A Axiální potrubní ventilátor