**Rozváděč s tlumičem hluku - kombi KSDV 2-125/12-75**

Vzduchový rozváděč s integrovaným tlumičem hluku.

Modul pro redukci hluku v tocích přívodu a odvodu od ventilačních přístrojů MAICO.

2 potrubní připojení od přístroje (Ø 125 mm) a 12 připojení k větraným prostorům (Ø 75 mm).

Kompatibilní s MAICOFlex a MAICOAir.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KSDV 2-125/12-75 |
| Umístění: | Stěna / Strop / Střešní šikmina |
| Materiál: | Plech |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 15,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 18,7 kg |
| Počet připojovacích hrdel: | 12 |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 595 mm |
| Výška: | 215 mm |
| Hloubka: | 800 mm |
| Šířka s obalem: | 650 mm |
| Výška s obalem: | 270 mm |
| Hloubka s obalem: | 890 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925866 |
| Typové číslo: | 0092.0586 |

Výrobce: MAICO

KSDV 2-125/12-75 Rozváděč s tlumičem hluku - kombi