**EZF 45/6 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EZF 45/6 A |
| Průtok: | 4.300 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Příkon: | 205 W |
| IMax: | 1,06 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Hmotnost: | 13,4 |
| Teplota média při IMax: | 75 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0085.0434 |

Výrobce: MAICO

EZF 45/6 A