**Plochý kompaktní dvojitý rozváděč vzduchu z plastu, 6-násobný MA-FDV6-90**

Plochý a kompaktní dvojitý rozváděč vzduchu z recyklovatelného plastu pro 6x pružnou trubku DN 90, přívod DN 180. Vhodný pro flexibilní a prostorově úsporné možnosti instalace.

Plochý rozváděč vzduchu se skládá z: 1 uzavírací víko DN 200, 1 připojovací přechod DN 180, 1 koncové víko DN 180, 6 těsnících kroužků DN 90, 6 rozebíratelných pojistných svorek DN 90 pro fixaci pružných trubek, 3 uzavíracích vík DN 90.

Barva antracit (korpus) s bíle transparentními hrdly.

S vizuální kontrolou správného a ověřeného zasunutí trubky.

Lze instalovat jako 90° rozváděč, resp. také jako průchozí rozváděč s volitelným příslušenstvím (viz připojovací přechod).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MA-FDV6-90 |
| Umístění: | Stěna / Strop / Podlaha |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Barva: | Antracit |
| Hmotnost: | 2,72 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,56 kg |
| Připojovací průměr: | 180 mm |
| Připojovací průměr hadice: | 90 mm |
| Počet připojovacích hrdel: | 6 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 90 mm |
| Šířka: | 468 mm |
| Výška: | 99 mm |
| Hloubka: | 795 mm |
| Šířka s obalem: | 485 mm |
| Výška s obalem: | 135 mm |
| Hloubka s obalem: | 806 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992981 |
| Typové číslo: | 0059.2129 |

Výrobce: MAICO

MA-FDV6-90 Plochý kompaktní dvojitý rozváděč vzduchu z plastu, 6-násobný