**Výkonový díl PP 45 LT**

Výkonový díl pro rozšíření systému PushPull na více než 6 přístrojů.

Každý výkonový díl rozšiřuje systém o připojení dalších 6 přístrojů.

Připojení je realizováno k regulátoru ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O přes rozhraní RS485.

Příkazy regulátoru ovzduší RLS 45 K nebo RLS 45 O jsou předávány připojeným přístrojům pomocí PP 45 LT.

K jednomu regulátoru ovzduší mohou být připojeny max. tři výkonové díly.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 LT |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Síťový přívod: | 2 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,22 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 49 mm |
| Šířka s obalem: | 230 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573616 |
| Typové číslo: | 0157.0361 |

Výrobce: MAICO

PP 45 LT Výkonový díl