**Uzavírací klapka, tahové ovládání VD 40-Ex**

Samočinné uzavírací klapky s tahovou šňůrou i pro ruční ovládání.

Z důvodu termického vztlaku instalovat do místností o výšce max. 5 m.

Do velikosti DN 400: Uzavírací klapka otevře od 930 min -1 nahoru.

Od velikosti DN 500: Uzavírací klapka otevře od 715 min -1 nahoru.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VD 40-Ex |
| Hmotnost: | 4,4 |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Ochrana proti výbuchu: | EX II 2G |
| Ex- provedení: | antistatické |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799936343 |
| Typové číslo: | 0093.0634 |

Výrobce: MAICO

VD 40-Ex Uzavírací klapka, tahové ovládání