**Izolovaný zední blok PP 45 MB**

Tepelně izolovaný zední blok pro umístění stěnových trubek DN 160.

Nahrazuje vrtaný průchod stěnou.

Jako volitelné příslušenství pro umístění pouzdra pro hrubou stavbu u PP 45 RHK resp. PP 45 RHL a vyústek v DN 160.

Stavební hloubku 365 mm lze zkrátit prostřednictvím dělících značek na 300 mm nebo 240 mm.

Lze libovolně prodlužovat pomocí dalších bloků PP 45 MB.

Požární třída B1.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 MB |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,67 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,71 kg |
| Protipožární ochrana: | Požární třída B1 |
| Jmenovitá světlost: | 180 mm |
| Šířka: | 248 mm |
| Výška: | 248 mm |
| Hloubka: | 365 mm |
| Šířka s obalem: | 255 mm |
| Výška s obalem: | 255 mm |
| Hloubka s obalem: | 375 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799581437 |
| Typové číslo: | 0058.0143 |

Výrobce: MAICO

PP 45 MB Izolovaný zední blok