**Řízení přívodu vzduchu RLS G1 WS**

Designová regulace ovzduší součástí dodávky ventilačních přístrojů WS 75 Powerbox S a H.

Volitelně jako příslušenství pro ventilační přístroje WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 a WS 470.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS G1 WS |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 12 V |
| Materiál: | Sklo |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,16 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,25 kg |
| Šířka: | 130 mm |
| Výška: | 92 mm |
| Hloubka: | 15 mm |
| Šířka s obalem: | 265 mm |
| Výška s obalem: | 165 mm |
| Hloubka s obalem: | 49 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992516 |
| Typové číslo: | 0157.1593 |

Výrobce: MAICO

RLS G1 WS Řízení přívodu vzduchu