**Upevňovací příchytka MT-LS125**

Dvojdílná upevňovací příchytka s předinstalovanými napínacími šrouby pro montáž systému tepelně izolovaných trubek MAICOTherm MT.

Vybavena kloubovým šroubem pro bezpečnou a jednoduchou montáž s rychlouzávěrem.

Rychlá montáž, při zavěšování potrubí / oblouků není nutné používat nářadí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MT-LS125 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,16 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 215 mm |
| Výška: | 135 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 215 mm |
| Výška s obalem: | 135 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Závit: | M8 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799180654 |
| Typové číslo: | 0018.0065 |

Výrobce: MAICO

MT-LS125 Upevňovací příchytka