**Kanálové hrdlo s těsněním 45° KSS 125**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KSS 125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554646 |
| Typové číslo: | 0055.0464 |

Výrobce: MAICO

KSS 125 Kanálové hrdlo s těsněním 45°