**Zapuštěné pouzdro ER-UP/GH**

Lokální odvětrání

Instalace v kuchyních, koupelnách a WC.

Umělohmotné výfukové hrdlo dozadu s automatickou plastovou uzavírací klapkou.

Umělohmotná uzavírací klapka slouží navíc i jako klapka pro studený kouř.

Instalace do nebo mimo šachty, do stěny nebo do stropu.

Malá hloubka zapuštěného pouzdra a krytu.

Pro směr výfuku dozadu nahoře, dozadu vpravo nebo dozadu vlevo.

Připojovací průměr DN 75/80.

Umělohmotné díly hořlavé podle B 2.

S ochranným omítkovým krytem.

Odvětrání dvou místností

Sada pro připojení druhé místnosti ER-ZR pro odvětrání dvou místností.

V pouzdru ER-UP/GH lze prorazit otvor vpravo, vlevo nebo dole pro připojení odvětrání druhé místnosti. Předznačeno na pouzdru.

Typy ventilátorů použitelné pro odvětrávání dvou místností podle DIN 18017-3: ER 100 E, ER 100 EVZ, ER 100 EG.

Hlavní místnost: 60 m³/h

Druhá místnost: 40 m³/h

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-UP/GH |
| Provedení: | Umělohmotné výfukové hrdlo dozadu s automatickou umělohmotnou klapkou, bez protipožárního zapouzdření, výstup pro druhou místnost vpravo, vlevo nebo dole |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Lze regulovat: | - |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | modrá |
| Protipožární ochrana: | ne |
| Směr výfuku: | vzadu |
| Připojovací průměr: | 75 mm / 80 mm |
| Šířka: | 230 mm |
| Výška: | 230 mm |
| Hloubka: | 112 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0084.0370 |

Výrobce: MAICO

ER-UP/GH Zapuštěné pouzdro