**Náhradní filtr WRF 300-400 EC**

Náhradní filtry pro centrální ventilační přístroje WRG 300 EC a WRG 400 EC.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRF 300-400 EC |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,07 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Šířka: | 420 mm |
| Výška: | 240 mm |
| Hloubka: | 18 mm |
| Šířka s obalem: | 425 mm |
| Výška s obalem: | 241 mm |
| Hloubka s obalem: | 35 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WRG 300 EC, WRG 400 EC |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930617 |
| Typové číslo: | 0093.0061 |

Výrobce: MAICO

WRF 300-400 EC Náhradní filtr