**Větrná zábrana ALDS 10**

Větrná zábrana pro regulaci průtoku vzduchu při silném větru.

Příslušenství pro přívodní prvky venkovního vzduchu ALD 10.

Instalace zasunutím do stěnové trubky.

Pokyny pro montáž

Doporučená instalace ve volně stojícím domě, na návětrné straně od 3. poschodí výše.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ALDS 10 |
| Materiál pouzdra: | Polystyrol |
| Materiál membrány: | Speciální silikon |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 120 mm |
| Výška: | 120 mm |
| Hloubka: | 90 mm |
| Šířka s obalem: | 200 mm |
| Výška s obalem: | 80 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520566 |
| Typové číslo: | 0152.0056 |

Výrobce: MAICO

ALDS 10 Větrná zábrana