**Náhradní filtr KF 31-7**

Náhradní filtry pro TFP a TFP -7.

Kapsový filtr.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KF 31-7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 1,94 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,95 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Rozměr kanálu: | 600 mm x 350 mm |
| Šířka: | 610 mm |
| Výška: | 345 mm |
| Hloubka: | 360 mm |
| Šířka s obalem: | 600 mm |
| Výška s obalem: | 300 mm |
| Hloubka s obalem: | 470 mm |
| Teplota okolí: | 70 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938668 |
| Typové číslo: | 0093.0866 |

Výrobce: MAICO

KF 31-7 Náhradní filtr