**Malý ventilátor ECA 150 ipro KVZC**

Provedení s nastavitelným časovým náběhem a doběhem

Zap/Vyp spínačem osvětlení nebo separátním spínačem.

Lze volit ze čtyř provozních programů.

Sled výkonových stupňů probíhá podle navoleného provozního programu.

Zpoždění sepnutí (časový náběh) lze stupňovitě nastavit pomocí tlačítka: 0/50/90/120 sek.

Časový doběh lze stupňovitě nastavit pomocí tlačítka: 0/8/17/25 min.

Nastavený čas je zobrazován v průběhu nastavování prostřednictvím LED.

Kryté sání, s elektrickou uzavírací klapkou.

Nelze regulovat otáčky.

Provozní programy

Volba pomocí můstku v přístroji.

Komfortní program (přednastaven)

Uživatel přítomen: Stupeň 1

Časový doběh: Stupeň 2

Aktivní program

Uživatel přítomen: Stupeň 2

Časový doběh: Stupeň 1

Úsporný program

Uživatel přítomen: Stupeň 1

Časový doběh: Stupeň 1

Program plného výkonu

Uživatel přítomen: Stupeň 2

Časový doběh: Stupeň 2

Parametry

Inteligentně programovatelný malý ventilátor pro nejvyšší nároky.

2 výkonové stupně.

Skryté nasávání pomocí designového krytu.

Pro odvětrání.

Kombinuje vysoké průtoky s vysokým tlakem.

Se značkou VDE-GS.

Krytí IP X5 pro bezpečnost v koupelně.

Třída ochrany II.

Termická ochrana proti přehřátí.

Vhodné pro trvalý provoz.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Pouzdro z nárazuvzdorné umělé hmoty.

Motor

Robustní úsporný motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Vhodné pro trvalý provoz.

Montážní pokyny

Kompatibilní s předchozími modely ECA DN 150, připevňovací otvory a přívod kabelu pod omítkou jsou ve stejných pozicích.

Instalace na zeď nebo na strop.

Elektrické připojení

Elektrické připojení na omítce nebo zapuštěné.

Bezpečnostní pokyny

Všechny ECA 150 ipro lze použít v oblasti 1 podle DIN VDE 0100-701 (sanita).

Detaily viz. projekční podklady.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 150 ipro KVZC |
| Provedení: | S nastavitelným časovým náběhem a doběhem |
| Průtok: | 200 m³/h / 250 m³/h |
| Počet otáček: | 1.672 1/min / 2.189 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| SEC average: | -10,31 kWh/(m²\*a) |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 18 W / 22 W |
| IMax: | 0,11 A |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 1,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,97 kg |
| Klapka: | integrováno |
| Druh klapky: | elektrický |
| Jmenovitá světlost: | 150 mm |
| Šířka: | 228 mm |
| Výška: | 228 mm |
| Hloubka: | 123,3 mm |
| Šířka s obalem: | 235 mm |
| Výška s obalem: | 235 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Čas doběhu: | 0 min / 8 min / 17 min / 25 min |
| Zpoždění před sepnutím: | 0 s / 50 s / 90 s / 120 s |
| Akustický tlak: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840923 |
| Typové číslo: | 0084.0092 |

Výrobce: MAICO

ECA 150 ipro KVZC Malý ventilátor