**Ventilátor na omítku ERA 17 F**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ERA 17 F |
| Provedení: | Spínání světlem |
| Průtok: | 61 m³/h |
| Počet otáček: | 2.650 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 55 W |
| IMax: | 0,36 A |
| Druh krytí: | IP 45 |
| Síťový přívod: | 2 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Hmotnost: | 3 |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Akustický tlak: | 51 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0080.0645 |

Výrobce: MAICO

ERA 17 F Ventilátor na omítku