**Odhlučněná větrací jednotka ESR 31 S**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ESR 31 S |
| Průtok: | 1.585 m³/h |
| Počet otáček: | 2.225 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 300 W |
| IJmen: | 1,3 A |
| IMax: | 1,4 A |
| Hmotnost: | 28 |
| Ventilátor výklopný: |  -  |
| Jmenovitá světlost: | 315 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 55 °C |
| Teplota okolí: | 55 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802310 |
| Typové číslo: | 0080.0231 |

Výrobce: MAICO

ESR 31 S Odhlučněná větrací jednotka