**Zapuštěný stěnový ventilátor EMA 16**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EMA 16 |
| Průtok: | 380 m³/h |
| Počet otáček: | 2.540 1/min |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 25 W |
| IMax: | 0,17 A |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 1,5 |
| Převodník integrován: | - |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 080274 |

Výrobce: MAICO

EMA 16 Zapuštěný stěnový ventilátor