**Montážní sada na omítku APM HY 230**

Pro montáž přístrojů HY 230 a HY 230 I na omítku.

Obsah dodávky: Montážní sada na omítku se dodává se čtyřmi šrouby, které jsou určeny pro montáž mezirámečku a spodního dílu pouzdra přístroje HY..

Montážní pokyny

Montážní sada na omítku je určena pro připojení k pevné elektrické instalaci v uzavřených suchých prostorech.

Vždy je nutno zohlednit normu EN 60730 díl 1 a také příslušné místní předpisy a normy.

Sadu na omítku je nutné instalovat tak, aby HY 230 / HY 230 I mohl registrovat průměrnou vlhkost prostoru (ne v blízkosti výstupů a vstupů ventilačních kanálů, oken nebo dveří). Montáž na vnitřní stěnu ve výšce 1,3 až 1,5 m nad podlahou (zamezit přímému slunečnímu záření).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | APM HY 230 |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,04 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 29 mm |
| Šířka s obalem: | 86 mm |
| Výška s obalem: | 86 mm |
| Hloubka s obalem: | 35 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931591 |
| Typové číslo: | 0093.0159 |

Výrobce: MAICO

APM HY 230 Montážní sada na omítku