**Náhradní filtr Duo G3**

Náhradní filtr pro lokální ventilační přístroj s rekuperací tepla Duo.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Duo G3 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | černá / bílá |
| Hmotnost: | 0,04 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,04 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Šířka: | 220 mm |
| Výška: | 125 mm |
| Hloubka: | 33 mm |
| Šířka s obalem: | 221 mm |
| Výška s obalem: | 200 mm |
| Hloubka s obalem: | 34 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930280 |
| Typové číslo: | 0093.0028 |

Výrobce: MAICO

Duo G3 Náhradní filtr