**Větrací kryt pro trubku a tvarovku LD 80**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LD 80 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799183259 |
| Typové číslo: | 0018.0325 |

Výrobce: MAICO

LD 80 Větrací kryt pro trubku a tvarovku