**Náhradní filtr CB 300 AKF**

Náhradní uhlíkové filtry pro CleanBox 300 / CleanBox 300 UV.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | CB 300 AKF |
| Umístění: | v přístroji |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá / šedá |
| Hmotnost: | 0,52 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,67 kg |
| Druh filtru: | Filtr s akt. uhlím |
| Třída filtru: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Šířka: | 305 mm |
| Výška: | 50 mm |
| Hloubka: | 305 mm |
| Šířka s obalem: | 340 mm |
| Výška s obalem: | 63 mm |
| Hloubka s obalem: | 335 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | CleanBox 300, CleanBox 300 UV |
| Sortiment: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925859 |
| Typové číslo: | 0092.0585 |

Výrobce: MAICO

CB 300 AKF Náhradní filtr